{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\nSi riportano qui di seguito dei quesiti circa la gara di cui all'oggetto:\r\n\r\n1. Al portale TRASPARE ci si deve iscrivere solo il capogruppo/mandatario del RTP?\r\n\r\n2. All’Elenco Speciale di cui all’Art. 34 del D.L. 189/2016 devono essere iscritti tutti i professionisti che compongono il RTP, incluso anche il “giovane professionista”?\r\n\r\n3. Il “giovane professionista” deve registrarsi all’AVC PASS?\r\n\r\n4. Lo scrivente ha eseguito prestazione nella categoria E16 per importo superiore a quello richiesto nel Disciplinare di gara, ma come Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; tale requisito può andar bene per questa gara di progettazione?\r\n\r\n5. Sempre per la categoria E16 (trattandosi della prestazione principale), è il capogruppo / mandatario che deve avere tale requisito, o è sufficiente che ce l’abbia un componente del RTP, anche mandante?\r\n\r\n6. Come componente del RTP deve esserci anche un geologo?\r\n\r\n7. Il DGUE va compilato da tutti i componenti del RTP?\r\n\r\n8. Nel RTP è obbligatorio avere un esperto BIM?\r\n\r\n9. Nel RTP è obbligatorio avere un esperto LEED, ovvero ingegnere / architetto esperto di efficientamento energetico?\r\n\r\n10. Il fatturato vale quello complessivo del RTP, ma in misura maggioritaria de essere obbligatoriamente quello del capogruppo?\r\n\r\n11. tutti i componenti del RTP devo “portare” requisiti o posso partecipare anche professionisti che non hanno i requisiti richiesti?\r\n\r\n12. Nell’Allegato 5 cosa va compilato in caso di RTP, dato che sembra non esserci la sezione relativa al RTP; inoltre tale Allegato deve essere compilata da tutti i componenti del RTP?\r\n\r\nIn attesa di riscontro, cordiali saluti.\r\n","1.solo il capogruppo che invierà l'istanza\r\n2.Si, se la pubblicazione del nominativo del professionista non è riscontrabile nell’elenco si considera sufficiente che entro il termine della scadenza della domanda di partecipazione sia stata presentata la domanda di iscrizione nell’elenco e sia stato attestato lo stato dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000\r\n3.No, la registrazione è a capo della mandataria e verrà prodotto un unico PASSOE come raggruppamento di professionisti \r\n4.Si, tale requisito può andar bene.\r\n5.La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 85 c.8 del D.lgvo 50/2016;\r\n6.No non è stato calcolato nell’importo a base d’asta il compenso per la parte del geologo. I tempi per la consegna della progettazione decorrono da quando l’ente consegnerà le prove e la relazione geologica all’operatore aggiudicatario.\r\n7.Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste;\r\n8.No non è riportata l’obbligatorietà nel disciplinare di gara, ma solo l’attribuzione di un maggior punteggio in fase di valutazione se si progetterà in BIM\r\n9.No non è riportata l’obbligatorietà nel disciplinare di gara, si rammenta il D.Lgs 48/2020 per cui dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici (pubblici e non) devono essere obbligatoriamente NZEB; obbligo valido per tutti i nuovi edifici o per gli interventi che prevedono una demolizione e una successiva ricostruzione. I requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati, secondo quanto previsto dal decreto 10/06/2020 n. 48, devono rispettare i parametri: del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, dei rischi legati all’attività sismica e della sicurezza in caso di incendi. È per questo che è stato introdotto il “livello di prontezza” dell’edificio all’uso di tecnologie smart, che si somma agli indicatori per la misurazione della prestazione energetica degli edifici. \r\n10.Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Anac:\r\n\r\n7.1 Indicazioni specifiche per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei , dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili\r\nPer i servizi di ingegneria ed architettura, l’art. 261, comma 7, stabilisce che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), del Regolamento devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, la quale, comunque, non può essere fissata in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza che sussista la possibilità di richiedere agli stessi percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, poi, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito\r\n11.Chiedo di formulare meglio la domanda.\r\n12.La dichiarazione integrativa al DGUE All.5 deve essere compilata in ogni sua parte dall’insieme dei professionisti e firmata digitalmente da tutti gli associati oppure dal rappresentante munito di procura, un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto."]
[2,"Buongiorno\r\nIn una RTP ancora da costituire, formata da liberi professionisti, può esserci anche, tra i mandanti, una società di ingegneria?\r\nGrazie","si, è possibile costituire una RTP tra professionisti e una società di ingegneria"]
[3,"Buongiorno\r\nFermo restando che le figure professionali che costituiscono il RTP devono avere i requisiti richiesti dal disciplinare, tra le figure che costituiscono il RTP può esserci anche un professionista che non ha eseguito prestazioni professionali nelle categorie richieste ovvero  E16, S03, S06, IA.01, IA.02, IA.03, IA.04? Ovviamente tali requisti, si sottintende che vengano ricoperti dagli altri professionisti del Raggruppamento.","Nel disciplinare di gara è scritto:\r\n\r\nPer il raggruppamento temporaneo orizzontale\r\nil requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.\r\nIl requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 (servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti\r\n\r\nPer il raggruppamento temporaneo verticale\r\nCiascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 (7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale\r\nCiascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 (7.3.1 ELENCO DEI SERVIZI) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.\r\n\r\nQuindi NON possono far parte del raggruppamento professionisti privi dei requisiti minimi.\r\n"]
[4,"Buongiorno, nella descrizione del contenuto dell'offerta tecnica non è specificato un numero massimo di facciate per il Criterio B.2. Questo perchè non c'è un numero massimo di facciate o perchè costituisce insieme al Criterio B.1 la relazione tecnico-illustrativa di massimo 5 facciate A4 e 4 fogli formato A3?","Buongiorno, non è indicato in quanto non c'è un numero di facciate da rispettare, per non vincolare l'operatore economico. Ognuno \r\nha differente struttura tecnico organizzativa. La descrizione non costituisce parte della relazione tecnico illustrativa insieme al criterio B.1, ma è un documento a se."]
[5,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\n\r\nin riferimento al paragrafo 16.b) “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica, Per i Criteri B.2 – Adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa” del Disciplinare di Gara, chiediamo gentilmente di chiarire se il suddetto criterio vada espletato all’interno della relazione tecnico-illustrativa di massimo 5 facciate A4 citata nel paragrafo superiore oppure se vada redatta un’ulteriore relazione. In quest’ultimo caso, chiediamo gentilmente di specificare il numero massimo di facciate e il loro formato.\r\n\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","Buongiorno, non c'è un numero di facciate da rispettare, per non vincolare l'operatore economico. Ognuno ha differente struttura tecnico organizzativa. La descrizione non costituisce parte della relazione tecnico illustrativa insieme al criterio B.1, ma è un documento a se."]
[6,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\n\r\nin riferimento al paragrafo 16 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”, punto c) “Con riferimento ai Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)” del Disciplinare di Gara, chiediamo gentilmente di chiarire se la relazione costituita da un massimo di due facciate A4 citata a fine paragrafo sia relativa ad entrambi i sub-criteri (C.1 - Capacità tecnica dei professionisti e C.2 – Miglioramento prestazionale del progetto) oppure se vada redatta solo inerentemente al secondo sub-criterio C.2.\r\n\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","Salve la relazione costituita da un massimo di due facciate A4 fa riferimento al punto C costituito da C1 e C2, perciò sarà una unica riferita ad entrambi i sub-criteri"]
[7,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\n\r\nin riferimento al paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative” del Disciplinare di Gara, chiediamo gentilmente di chiarire se l’Allegato 5, relativo alle Dichiarazioni integrative al DGUE, in caso di RTP da costituirsi vada compilato da ogni operatore economico a seconda della sua struttura facente parte del medesimo RTP da costituirsi.\r\n\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","la dichiarazione integrativa al DGUE All.5 deve essere compilata in ogni sua parte dall’insieme dei professionisti e firmata digitalmente da tutti gli associati oppure dal rappresentante munito di procura, un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto."]
[8,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\n\r\nchiediamo gentilmente di confermare l’applicazione dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, il quale afferma che: “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. \r\n\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","BUONGIORNO, CONFERMO L'APPLICAZIONE DELL'ART.8 DEL D.M. 17.06.2016"]
[9,"Buongiorno,\r\n\"In merito a quanto riportato al punto 2. del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica a base di gara, si chiede di specificare se la realizzazione del piano interrato destinato a parcheggi prevede un ulteriore piano completamente interrato in aggiunta a quelli attuali (seminterrato e piano terra) oppure se è prevista la realizzazione del parcheggio nel piano attualmente seminterrato. Nel caso in cui il piano destinato a parcheggio fosse in aggiunta a quelli attualmente esistenti, l'accesso allo stesso andrà previsto sul piazzale antistante l'edificio oggetto di intervento?\"\r\nDistinti saluti","buonasera, quando venne redatto il progetto di fattibilità l'idea era quella di realizzare un parcheggio attraverso un piano totalmente interrato, ma nel tempo è stata abbandonata l'idea visto l'aumento dei prezzi. Per il momento l'intervento sarà quello di demolizione e ricostruzione del museo con una parte riservata alla casa comunale e parcheggi esterni sia per i visitatori del museo che per i fruitori del comune. Si valuterà in fase di redazione del computo metrico estimativo da parte dell'aggiudicatario la necessità o meno di richiedere ulteriori fondi ai sensi dell'ordinanza 126/2022."]
[10,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\n\r\nalla luce della risposta al chiarimento pubblicata in data 14/11/2022 alle ore 08:47 e come richiesto nel documento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica al paragrafo 2 – “Descrizione dell’intervento”, chiediamo gentilmente di chiarire se nel progetto è ugualmente previsto un sistema di isolamento sismico alla base del fabbricato (mediante isolatori sismici), considerando che bisognerà includere la progettazione di un piano interrato di altezza non inferiore a quella necessaria per il montaggio del sistema. Nel caso non fosse possibile, si chiede gentilmente se bisognerà valutare in sede di offerta tecnica un sistema alternativo che permetta ugualmente l’isolamento sismico dell’immobile.\r\n\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","Come indicato nel punto 2 del progetto di fattibilità, la struttura presenta delle lesioni e cedimenti delle fondazioni, perciò si dovrà prevedere un sistema di isolamento sismico che sia con i dissipatori o con altra scelta tecnica ritenuta congrua dal progettista. Essendo l'edificio strategico, è necessario raggiungere il massimo livello di sicurezza antisismica,."]